**Источники тока и напряжения**

**Идеальный** источник напряжения это прибор у которого напряжение между двумя контактами всегда постоянно и не зависит от тока, который течет в электрическую цепь, подключенную к эти контактам (нагрузку). Следовательно, графически зависимость тока от напряжения (вольт-амперная характеристика) для идеального источника напряжения будет выглядеть так, как показано на рисунке 1.

В реальных схемах идеальных источников нет, хотя бы потому, что в любой конструкции есть соединительные проводники, которые имеют ненулевое сопротивление будем называть это сопротивление “внутренним сопротивлением реального источника напряжения”. Реальный источник напряжения можно представить в виде эквивалентной схемы, состоящей из идеального источника напряжения с ЭДС E и последовательно соединенного с ним паразитного резистора, сопротивление которого равно внутреннему сопротивлению реального источника напряжения r (рисунок 2). Если подключить к реальному источнику внешнее сопротивление Rн в электрической цепи потечет ток

Iн = Eo/(Rн+r) (1)

Напряжение на контактах источника напряжения

Uн = Eo - Iн\*r = Eo(1 - r/(Rн + r)) (2)

Как видно из графика (рисунок 3), напряжение на контактах реального источника с ростом тока уменьшается и при стремлении сопротивления нагрузки к нулю (режим короткого замыкания), тоже стремится к нулю. Ток короткого замыкания:

Iкз = Eo/r, Uкз = 0; (3)

В отсутствии нагрузочного резистора (режим холостого хода)

Iхх = 0, Uхх = Eo; (4)

**Идеальный источник тока**

Идеальный источник тока это такая же абстракция, как и идеальный источник напряжения, идеальный источник тока выдает в нагрузку всегда одинаковый ток Io независимо от напряжения, которое возникает на контактах источника. Вольт амперная характеристика идеального источника тока показана на рисунке 4. Идеального источника тока, на практике тоже не существует, хотя-бы ввиду того, что всегда имеются ненулевые токи утечки, которые протекают между контактами источника тока и при изменении напряжения между контактами этот ток будет меняться . Реальный источник тока можно представить в виде параллельного соединения идеального источника тока Io и паразитного резистора Rп, через который протекает ток утечки рисунок 5. Если подключить к контактам реального источника тока сопротивление нагрузки Rн, то напряжение на контактах реального источника тока:

Uн = Io\*(Rп||Rн) = Io\*Rп\*Rн/(Rп + Rн) (5)

Выходной ток источника (ток, протекающий через нагрузочный резистор):

Iн = U/Rн = Io\*Rп/(Rп + Rн); (6)

Из графика (рисунок 6) видно, что при увеличении напряжения на нагрузочном резисторе, ток нагрузки уменьшается и при стремлении сопротивления нагрузки к бесконечности (режим холостого хода) выходной ток падает до нуля. При этом напряжение на контактах источника тока:

Uхх = Io\*Rп, Iхх = 0; (7)

При нулевом сопротивлении нагрузки (режим короткого замыкания):

Uкз = 0, Iкз = Io; (8)

**Эквивалентный источник**

Сравнение вольт-амперных характеристик реального источника тока и реального источника напряжения показывает, что принципиальной разницы между этими графиками не существует. Обе ВАХ это линейные функции. Рассмотрим ВАХ на рисунке 7. С одной стороны, если посмотреть на соотношения (3) - (4) можно сказать, что это источник напряжения с ЭДС Eo=Uхх и с внутренним сопротивлением r = Uхх/Iкз.

Однако, можно, глядя на соотношения (7) - (8) утверждать, что данная ВАХ принадлежит источнику тока с Io = Iкз и Rп = Uхх/Io.

Следовательно, эти источники эквивалентны. Т.е. При любом токе нагрузки, напряжения на контактах этих источников одинаковы. Значит любой реальный напряжения с ЭДС Eo и внутренним сопротивлением r, всегда можно заменить эквивалентным источником тока с током Io = Eo/r и Rп = r и наоборот (рисунок 8)

Часто на практике преобразование источника тока в эквивалентный источник напряжения или наоборот, используется для упрощения схем.

Из (2) и (5) следует, что если нагрузочное сопротивление велико по сравнению с r или Rп, то

напряжение на нагрузке мало зависит от Rн и ВАХ источника в этой области ближе к идеальному источнику напряжения, чем к идеальному источнику тока. Наоборот, в области Rн << r или Rн << Rп ВАХ приближается к идеальному источнику тока: ток при изменении Rн изменяется мало, на напряжение почти пропорционально Rн

**Полезная мощность**

Из соотношений (1), (2) и (5), (6) следует, что с увеличением нагрузочного резистора ток в нем падает, а выходное источника увеличивается. Максимальное напряжение на нагрузочном резисторе будет достигнуто, если устремить его сопротивление к бесконечности, при этом ток нагрузки будет равен нулю (режим холостого хода).

С уменьшением сопротивления нагрузочного резистора ток нагрузки возрастает, для достижения максимального тока нагрузки необходимо уменьшить сопротивление нагрузки до нуля, при этом напряжение на контактах источника станет нулевым (режим короткого замыкания).

Следовательно в режиме короткого замыкания и в режиме холостого хода мощность, которую источник тока/напряжения отдает в нагрузку равна нулю. Найдем сопротивление нагрузки при котором мощность, отдаваемая в нагрузку максимальна.

Рассмотрим источник тока с Io и Rп. Мощность, отдаваемая в нагрузку

Pн = Iн2Rн

Учитывая (6)

Pн = Io2\*Rп2\*Rн/(Rп + Rн)2

продифференцируем мощность в нагрузке по Rн

dP/dRн = (Io\*Rп)2\*((Rп + Rн)2 - 2(Rп + Rн)\*Rн)/(Rп + Rн)4 ;

Приравнивая производную нулю, можно найти, что максимум мощности в нагрузке достигается при Rн = Rп. Максимальная мощность в нагрузке

Pmax = Io2Rн/4 = Io2Rп/4;

Аналогичные вычисления для источника напряжения приводят к выводу, что максимальная мощность источника напряжения с ЭДС Eo и внутренним сопротивлением r достигается при Rн= r и

Pmax = Eo2/(4\*Rн) = Eo2/(4\*r);

Практическое применение

Предположим у нас есть источник с известной ВАХ, например, как на рисунке 7. Зная ВАХ можно вычислить по формулам (3), (4) и (7), (8) вычислить ЭДС или ток Io

Если ВАХ какой то электрической схемы известна, например, измерена экспериментально, то можно не вдаваясь в подробности внутреннего устройства схемы считать ее источником тока или напряжения с известным внутре